附件3

|  |
| --- |
| 阿合奇县2021年地表水（支流）用水总量控制指标分解表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万立方米 |  |  |
| **灌区名称** | **序号** | **取水口名称** | **所在河流** | **取水单位名称** | **取水权人名称** | **流量Q=m³/S** | **总灌溉面积（亩）** | **灌溉定额m³/亩** | **2021年1-12月限额计划用水量** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **2021年用水总量控制指标** |
| **克孜宫拜孜灌区** | **1** | 克孜宫拜孜生态草场取水口 | 通古孜都克河 | 高效节水面积 | 苏木塔什乡 | 0.6 | **2000**  | 300 |  |  | **0.0**  | **9.60**  | **10.20**  | **9.60**  | **11.40**  | **7.80**  | **5.10**  | **5.10**  | **1.20**  |  | **60.0**  |
| **哈拉布拉克灌区** | **2** | 阿依克提克取水口 | 阿也克特克河 | 博孜塔拉村 | 马场 | 0.5 | 486  | 600 |  |  | 0  | 4.67  | 4.96  | 4.67  | 5.54  | 3.79  | 2.48  | 2.48  | 0.58  |  | 29.16  |
| **3** | 麦尔开其村取水口 | 巴什梅尔盖西谷 | 麦尔开其村 | 哈拉布拉克乡 | 0.5 | 1200.0  | 600 |  |  | 0  | 11.52  | 12.24  | 11.52  | 13.68  | 9.36  | 6.12  | 6.12  | 1.44  |  | 72.0  |
| **4** | 库尔库热取水口 | 库尔库若河 | 阿克翁库尔村 | 0.6 | 2407.4  | 600 |  |  | 0  | 23.11  | 24.56  | 23.11  | 27.44  | 18.78  | 12.28  | 12.28  | 2.89  |  | 144.44  |
| **5** | 马那尔取水口 | 僧阿尔加尔 | 阿克翁库尔村 | 0.6 | 2090  | 600 |  |  | 0  | 20.06  | 21.32  | 20.06  | 23.83  | 16.30  | 10.66  | 10.66  | 2.51  |  | 125.4  |
| **6** | 库尔萨依取水口 | 铁谢克恰甫河 | 高效节水面积 | 0.4 | 800  | 300 |  |  | 0  | 3.84  | 4.08  | 3.84  | 4.56  | 3.12  | 2.04  | 2.04  | 0.48  |  | 24.0  |
|  | **小计** |  |  | **6983.4**  |  | **0.0**  | **0.0**  | **0.0**  | **63.20**  | **67.15**  | **63.20**  | **75.05**  | **51.35**  | **33.58**  | **33.58**  | **7.90**  | **0.0**  | **395.00**  |
| **6个支流取水口合计** |  |  | **8983.4**  |  | **0.0**  | **0.0**  | **0.0**  | **72.80**  | **77.35**  | **72.80**  | **86.45**  | **59.15**  | **38.68**  | **38.68**  | **9.10**  | **0.0**  | **455.0**  |
| **全县地表水用水总量（29个取水口）合 计** |  |  | **258525.0**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17098.19**  |